**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | ОГРН 1037835020156 | |
| (полное и сокращенное наименование объекта) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Вид деятельности объекта (**указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.80,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКВЭД основной |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКВЭД  дополнительный |
| 3. и т.д. | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКВЭД  дополнительный |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Форма собственности** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | ОКФС 13 |
| (указывается форма собственности по ОКФС) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | |  | | | | | | | | | | | | | | | ОКОПФ 81 |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность, Ф.И.О. руководителя объекта** | | | | директор | | | | | | | | | Кулагина Нина Ивановна | | | | | |
| **Телефон, факс руководителя объекта** | | | | | Тел. (812)241-30-73 | | | | | | | | | | Факс (812)241-30-72 | | | |
| **E-mail объекта** | [info@gymnasium441.ru](mailto:info@gymnasium441.ru) www. gymnasium441.ru | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юридический адрес объекта** | | | 192289 | | | | Санкт-Петербург, ул. О. Дундича, д.37, к.2, лит. А | | | | | | | | | | | |
|  | | | (индекс) | | | | (почтовый адрес) | | | | | | | | | | | |
| **Фактический адрес объекта** | | | 192289 | | | | Санкт-Петербург, ул. О. Дундича, д.37, к.2, лит. А | | | | | | | | | | | |
| (индекс) (почтовый адрес) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование организации владельца (арендатора) объекта** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| (индекс) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (почтовый адрес) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование вышестоящей организации (собственника)** | | | | | | | | | | Администрация Фрунзенского района  Санкт-Петербурга | | | | | | | | |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Юридический адрес вышестоящей организации** | | | | | | 192241 | | | | | | | Санкт-Петербург, Пражская ул., д. 46 | | | | | |
| (индекс) (почтовый адрес) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации** | | | | | | | | | | | | | | Глава администрации Фрунзенского района | | | | |
| Сапожников В.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Телефон, факс руководителя вышестоящей организации** | | | | | | | | | Тел. (812) 576-84-01 | | | | | | | Факс: (812) 576-84-01 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E-mail руководителя вышестоящей организации** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Титульный лист, часть II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование объекта** (подразделения объекта) | | | | | | | ГБОУ Гимназия №441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Фактический адрес объекта** (индекс, почтовый адрес) | | | | | | | Санкт-Петербург, ул. О. Дундича, д.37, к.2, лит. А | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Общая площадь объекта** (указывается общая площадь в кв.м.) | | | | | | | 9577,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Этаж / этажи расположения объекта**  (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | | | | | | | 1,2,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Кадастровый номер объекта** | | | | | | | 78 | | 13 | 7448 | 21 | | 20 |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |
| **Категории обслуживаемого населения:** граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | да | | | | | |
| **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | да | | | |
| **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:** (да, нет) | | | | | | | да | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **АНКЕТА** (основная часть) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | Зона, элемент зоны (параметр),  техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | | | | | | | | | | | | № пункта,  № рисунка  СП59.13330.2012;  прочие СП, ГОСТ | | | | | | Примечание | | |
| Наименование параметра, назначение параметра для:  «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,  «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  «С» - инвалидов с нарушениями зрения,  «Г» - инвалидов с нарушениями слуха,  «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | Единица  измерения | | Фактическое значение  (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | | | | Нормативное  значение | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | | 9 | | | | | 10 | | | | | | 11 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Подходы к объекту, пути движения** | | | | | | | | | |
|  | Пути пешеходного движения | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Ширина пешеходных путей **«К»** | м | 3,5 | Не менее 1,2 | п. 4.1.7, рис.Д.5 |  |
|  |  |  |  |  | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **«К», «С»** | м | нет | Не более 0,015 | п. 4.1.8, рис.Д.5 |  |
|  |  |  |  |  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **«О», «К», «С», «Г», «У»** | соответствие | соответствие |  | п. 4.1.11 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте  от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения  бордюрным камнем (бортиком) высотой  не менее 0,05 м **«С»** | наличие | нет |  | п.4.3.4, рис.Д.4 |  |
|  |  |  |  |  | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения **«С»** | наличие | нет |  |  |
|  | Наружные лестницы | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | м |  | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней **«О», «С»** | м |  | 0,12- 0,15 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц **«О»** | м |  | Не менее 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О». «С»** | м |  | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»** | наличие |  |  | п.5.2.11 |  |
|  |  |  |  |  | Шероховатая поверхность ступеней  **«О», «С», «Г», «У»** | соответствие |  |  | п. 4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г», «У»** | наличие |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»** | м |  | 0,27-0,33 | п.5.2.15 |  |
|  | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** | соотношение,  (%) |  | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина между поручнями **«К»** | м |  | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень) | м |  | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень) | м |  | 0,7 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»** | м |  | 1,5 | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»** | м |  | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»** | соответствие |  |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой **«К», «О», «С», «Г», «У»** | соответствие |  |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **«О», «К», «С»** | м |  | 0,27-0,33 | п.5.2.15 |  |
|  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»** | м |  | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»** | м |  | Не менее 1,6 |
| **2** | **Входной узел**  (п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли) | | | | | | | | | |
|  | Наружные лестницы | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | м | 0,33 | 0,35-0,4 | п. 4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней **«О», «С»** | м | 0,15 | 0,12- 0,15 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц **«О»** | м | 12 | Не менее 1,35 |  |
|  |  |  |  |  | Поручни вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»** | м | 0,95 | 0,85-0,92 | пп.4.1.14, 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более **«О», «С»** | наличие | нет |  | п.5.2.11 |  |
|  |  |  |  |  | Шероховатая поверхность ступеней «О», **«С», «Г»** | соответствие | соответствие |  | п. 4.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **«О», «С», «Г»** | наличие | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»** | м | 0,4 | 0,27-0,33 | п.5.2.15 |  |
|  | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** | соотношение,  (%). | 45 | Не более 1:20, (5%) | п. 4.1.14 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина между поручнями **«К»** | м | 1,03 | 0,9- 1,0 | п. 4.1.14 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень) | м | 0,97 | 0,85-0,92 | п. 4.1.15, рис. Д.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень) | м | 0,66 | 0,7 |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной **«К»** | м | 1,5 | 1,5 | Свободная зона 2,1х 2,1 в местах ин-тенсивного использова-ния |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **«К»** | м | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»** | соответствие | соответствие |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой **«К», «О», «С», «Г», «У»** | соответствие | соответствие |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **«К», «С»** | м | 0 | 0,27-0,33 | п.5.2.15 |  |
|  | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Ширина пандуса **«К»** | м |  | Не менее 1,0 | п.5.2.13 |  |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** | (%). |  | Не более 10% |  |
|  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.6) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»** | м |  | Не менее 1,6 | п. 5.2.21 |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»** | м |  | Не менее 1,6 |
|  | Подъемники мобильные | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | **«К»** | наличие |  |  | п. 4.1.14 |  |
|  | Входные площадки | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Навес **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | наличие |  | п. 5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Подсветка **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | наличие |  | СП 35-101-2001, п.3.17 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **«К», «О», «С», «Г», «У»** | соответствие | соответствие |  | п. 5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) **«К»** | м | 0 | Не более 0,025 | СП 118.13330, п.4.7 |  |
|  |  |  |  |  | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85;**«К»** | соответствие | нет |  | п. 5.1.3 |  |
|  |  |  |  |  | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; **«К»** | соответствие | соответствие |  | п. 5.1.3 |  |
|  | Входные тамбуры | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м **«К»** | соответствие | соответствие | Не менее 1,5 | 5.1.7. |  |
|  | Входные двери, в т.ч. тамбурные | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Ширина в свету **»К»** | м | 1,7 | Не менее 1,2 | п. 5.1.4 |  |
|  |  |  |  |  | Высота каждого элемента порогов **«К», «С»** | м | 0,05 | Не более 0,014 |
|  | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м); **«К», «О», «С», «Г», «У»** | соответствие | соответствие |  | п. 5.1.5 |  |
|  |  |  |  |  | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м **«К», «О», «С», «Г», «У»** | соответствие | соответствие |  |  |
|  | Вестибюли общественных зданий | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **«К»** | м | нет | Не менее 1,0 | п. 5.1.8 |  |
|  |  |  |  |  | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) **«С»** | наличие | наличие |  | п. 5.5.6 |
|  |  |  |  |  | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **«Г»** | наличие | нет |  |
| **3** | **Пути движения внутри здания** | | | | | | | | | |
|  | Коридоры, переходы в другие здания | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Ширина **«К»** | м | 2,3 | Не менее 1,5 | п. 5.2.1 |  |
|  | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Ширина **«К»** | м | 0,95 | Не менее 0,9 | п. 5.2.4 |  |
|  |  |  |  |  | Высота порогов или перепад высот **«К», «С»** | м | 0,05 | Не более 0,014 | п. 5.2.4 |  |
|  |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **«С»** | наличие | наличие |  | п. 5.4.1 |  |
|  | Внутренние лестницы | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей **«О», «С»** | м | 0,33 | 0,28 - 0,35 | п.6.11 СП 118.13330.2012 |  |
|  |  |  |  |  | Высота ступеней **«О», «С»** | м | 0,15 | 0,13 - 0,17 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **«О», «С»** | м | 0,9 | 0,85-0,92 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша лестницы **«О», «С»** | м | 0 | 0,27-0,33 |  |
|  |  |  |  |  | Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более **«О», «С»** | наличие | нет |  | п. 5.2.11 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, **«О»** | м | 1,3 | Не менее 1,35 | п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина марша лестниц, ведущих на  жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **«О», «С»** | м | нет | Не менее 1,05 | СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1 |  |
|  |  |  |  |  | Открытые ступени (без подступенков)  не допускаются «О», «С» | соответствие | соответствие |  | п. 5.2.9 |  |
|  | Пандусы стационарные | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Высота одного подъема **«К»** | м |  | Не более 0,8 | п. 5.2.13, рис.Д.9 |  |
|  |  |  |  |  | Уклон **«К»** | % |  | Не более 1:20, (5%) |  |
|  |  |  |  |  | Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м **«К»** | % |  | Не более 1:10, (10%) |  |
|  |  |  |  |  | Ширина пандуса **«К»** | м |  | Не менее 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной **«К»** | м |  | 1,5 | п. 5.2.13 |  |
|  |  |  |  |  | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной **«К»** | м |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (верхний поручень) | м |  | 0,87-0,92 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте **«К»** (нижний поручень) | 0,7 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Завершение поручня длиннее марша пандуса **«О», «К», «С»** | м |  | 0,27-0,33 | п. 5.2.15 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **«К», «О», «С», «Г», «У»** | соответствие |  |  | п. 4.1.16 |  |
|  |  |  |  |  | Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности  **«О», «К», «С», «Г», «У»** | соответствие |  |  | п. 5.2.14 |  |
|  | Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.) | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | Ширина пандуса **«К»** | м | 1 | Не менее 1,0 | п. 5.2.13 |  |
|  |  |  |  |  | Уклон пандуса **«К»** | % | 10 | Не более 1:10, (10%) |
|  | Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной **«К»** | м |  | Не менее 1,6 | п. 4.1.14, п.5.2.21  ГОСТ Р 51630-2000 |  |
|  |  |  |  |  | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной **«К»** | м |  | Не менее 1,6 |  |
|  | Подъемники мобильные | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | **«К»** | наличие | наличие |  | п. 4.1.14 | С посторонней помощью |
|  | Лифты | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Ширина кабины **«К»** | м |  | Не менее 1,7 | п. 5.2.18 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кабины **«К»** | м |  | Не менее 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина дверного проема **«К»** | м |  | Не менее 0,95 |  |
|  |  |  |  |  | Размер рабочей поверхности кнопки  не менее 0,02 м, **«С»** | соответствие |  |  | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |  |
|  |  |  |  |  | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), **«С»** | соответствие |  |  | ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3 |  |
|  |  |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта **«С», «Г»** | наличие |  |  | п. 5.2.20 |  |
|  |  |  |  |  | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта **«С», «Г»** | наличие |  |  | п. 5.2.20 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта **«С»** | наличие |  |  | п. 5.2.20 |  |
|  |  |  |  |  | Цифровое обозначение этажа размером  не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже **«С»** | наличие |  |  | п. 5.2.20 |  |
|  |  |  |  |  | Система двусторонней связи с диспетчером **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие |  |  | п. 5.5.7 |  |
| **4** | **Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Зона обслуживания **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | наличие |  | п. 7.1.3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения, места приема МГН в административных зданиях | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: **«К», «О»** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на одно рабочее место | кв.м |  | 12 | п. 7.1.13 |  |
|  |  |  |  |  | на два рабочих места | кв.м |  | 18 | п. 7.1.13 |  |
|  |  |  |  |  | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола **«К»** | м |  | Не более 0,85 | п.7.1.9, рис.Д12 |  |
|  |  |  |  |  | Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) **«С»** | наличие |  |  | п. 7.1.8 |  |
|  | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола  в пределах **«К»** | м |  | 0,65- 0,8 | п.7.4.1, рис.Д12 п.7.4.7 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина прохода: **«К», «С»** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | около расчетно-кассового аппарата; | м |  | Не менее 1,1 | п.7.4.2 |  |
|  |  |  |  |  | около прилавков для сервирования блюд; | м |  | Не менее 0,9 | п.7.4.7 |  |
|  |  |  |  |  | между столами в ресторане. | м |  | Не менее 1,2 | п.7.4.7 |  |
|  |  |  |  |  | Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания **«К», «С»** | наличие |  | Не менее одного места | п.7.4.6 |  |
|  |  |  |  |  | Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания **«К», «С»** | кв.м. |  | Не менее 3,0 | п.7.4.6 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера, **«С»** | наличие |  |  | п.7.4.3 |  |
|  | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте **«О», «С»** | м |  | От 0,9 до 1,2 | п.7.5.12 |  |
|  | для детей0,5 |
|  |  |  |  |  | Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной **«К»** | м |  | Не менее 2,0 | п.7.5.14 |  |
|  |  |  |  |  | Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна **«С»** | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м **«С»** | соответствие |  |  | п.7.5.12 |  |
|  |  |  |  |  | Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна **«О»** | соответствие |  |  | п.7.5.13 |  |
|  |  |  |  |  | Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски) | кв. м. |  | Не менее 3,8 | п.7.5.17 |  |
|  |  |  |  |  | Проход между скамьями в общих раздевальных **«К»** | м |  | Не менее 1,8 | п.7.5.16 |  |
|  | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | Пандус для подъема на сцену: ширина **«К»** | м |  | Не менее 0,9 | п.7.6.7 |  |
|  |  |  |  |  | Пандус для подъема на сцену: уклон **«К»** | % |  | 8 | п.7.6.7 |  |
|  |  |  |  |  | Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте  **«К»** | м |  | 0,7 | п.7.6.7 |  |
|  |  |  |  |  | 0,9 | п.7.6.7 |
|  |  |  |  |  | Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном  не более 1:12 **«К»** | соответствие |  |  | п.7.6.2 |  |
|  |  |  |  |  | Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам **«К»** | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Системы индивидуального прослушивания, вмонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек **«Г»** | наличие |  | не менее 5 % | п. 7.1.11 |  |
|  |  |  |  |  | Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука **«Г»** | соответствие |  |  | п. 7.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства **«Г»** | наличие |  |  | п. 7.1.12 |  |
|  |  |  |  |  | Площадка для размещения переводчика жестового языка **«Г»** | наличие |  |  | п. 7.6.6, 7.7.3 |  |
|  |  |  |  |  | Дублирование звуковой информации текстовой информацией **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие |  |  | п. 7.5.6 |  |
| **5** | **Санитарно-гигиенические помещения**  (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН  места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых) | | | | | | | | | |
|  | Доступная кабина в общей уборной | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Пространство для кресла-коляски рядом  с унитазом шириной**«К»** | м |  | Не менее 0,75 | п.5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина кабины **«К»** | м |  | Не менее 1,65 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина кабины **«К»** | м |  | Не менее 1,8 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина двери кабины **«К»** | м |  | Не менее 0,9 |  |
|  |  |  |  |  | Опорные поручни **«О», «К»** | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие |  |  | п. 5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности на двери общей уборной **««К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие |  |  | п.5.5.1 |  |
|  | Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной) | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 1 | 0 | 1 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Ширина **«К»** | м | 1,55 | Не менее 2,2 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина **«К»** | м | 1,78 | Не менее 2,25 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина двери кабины **«К»** | м | 0,5 | Не менее 0,9 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной**«К»** | м | 0 | Не менее 0,75 | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Опорные поручни **«О», «К»** | наличие | нет |  | п. 5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | нет |  | п.5.3.3 рис.Д.11 |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие | нет |  | п. 5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «**С»** | м | нет | 1,35 | п.5.3.6 |  |
|  | Кабины душевые закрытые | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | Кабина с открывание двери наружу **«К», «О» , «С»** | соответствие |  |  | п.5.3.5 |  |
|  |  |  |  |  | Вход в кабину непосредственно из гардеробной **«О» , «С»** | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Габариты поддона (трапа) без порога  не менее 0,9х1,5м **«О», «С»** | соответствие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Кабина должна быть оборудована:  - переносным или складным сиденьем  на высоте не более 0,48м | наличие |  |  | п. 5.3.5 |  |
|  |  |  |  |  | - ручным душем | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - настенными поручнями | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)  **«К», «С»,«О»** | наличие |  |  | п. 5.3.9 |  |
|  |  |  |  |  | Размеры кабины в плане: ширина **«К»:** | м |  | Не менее 1,8 | п.5.3.7. табл.1 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина **«К»** | м |  | Не менее 1,8 |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие |  |  | п. 5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»** | м |  | 1,35 | п.5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»** | м |  | Не менее 2,4 | п.5.3.8 |  |
|  |  |  |  |  | То же, без скамей **«К»** | м |  | Не менее 1,8 |  |
|  |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) **«С»** | наличие |  |  | п.5.4.1 |  |
|  | Кабины душевые открытые и со сквозными проходами | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем  на высоте: **«К», «О», «С»** | м |  | Не более 0,48 | п..5.3.5 |  |
|  |  |  |  |  | - ручным душем | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - настенными поручнями | наличие |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)  «**«К», «С», «О»** | наличие |  |  | п. 5.3.9 |  |
|  |  |  |  |  | Размеры кабины в плане: ширина **«К»:** | м |  | Не менее 1,2 | п. 5.3.7 |  |
|  |  |  |  |  | Глубина **«К»** | м |  | Не менее 0,9 |  |
|  |  |  |  |  | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **«К», «О», «С», «Г», «У»** | наличие |  |  | п. 5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: **«К», «О», «С», «Г», «У»** | м |  | 1,35 | п.5.3.6 |  |
|  |  |  |  |  | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **«К»** | м |  | Не менее 2,4 | п.5.3.8 |  |
|  |  |  |  |  | То же, без скамей **«К»** | м |  | Не менее 1,8 | п.5.3.8 |  |
|  |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) **«С»** | наличие |  |  | п.5.4.1 |  |
| **6** | **Автостоянки** | | | | | | | | | |
|  | Места для парковки автомобилей инвалидов | | | | | | | | | |
|  | Название зоны | 0 | 0 | 0 | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) | | | | | |
|  |  |  |  |  | Места для транспорта инвалидов **«К», «О»** | наличие |  | Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) | п. 4.2.1 |  |
|  |  |  |  |  | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание **«К», «О»** | м |  | Не далее 50 (не далее 100 – при жилых зданиях) | п. 4.2.2 |
|  |  |  |  |  | Ширина зоны для парковки **«К»** | м |  | 3,6 | п. 4.2.4 |
|  |  |  |  |  | Длина зоны для парковки **«К»** | м |  | 6,0 |
|  |  |  |  |  | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия **«К»** | наличие |  |  | п. 4.2.1 |
|  |  |  |  |  | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке**) «К»** | наличие |  |  |

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполнил Анкету: |  | инженер |  | Лавринец Александр Сергеевич |  |  |  | «30» августа 2018 г. |
| (812)241-30-72 |  | Должность |  | ФИО |  | (подпись) |  |  |
| телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | директор |  | Кулагина Нина Ивановна |  |  |  | «30» августа 2018 г. |
| Согласовано:  (812)241-30-72 |  | Должность руководителя обследованного объекта |  | ФИО |  | (подпись) |  |  |
| телефон |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

М.П.

Приложение № 1 к Анкете

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по заполнению Анкеты по определению доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.**

Данная инструкция предназначена для работников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, работников организаций независимо   
от организационно-правовых форм, осуществляющих обследование ОСИ методом   
их анкетирования.

**Разъяснения по заполнению Анкеты.**

1. **Анкета (титульный лист).**

В титульный лист Анкеты вносятся сведения, содержащиеся в учредительных документах, уведомлениях Петростата, выписке из реестра собственников   
Санкт-Петербурга ОСИ. В строки «Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объекта)», «Вид деятельности объекта», «Форма собственности», «Организационно-правовая форма» сведения вносятся в текстовом и цифровом формате (см. приложение № 2 к Анкете). В цифровом формате записывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН), а также коды: общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)\*, общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС), общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ) (сведения о вышеуказанных кодах содержатся   
в уведомлениях Петростата, выписке из реестра собственников Санкт-Петербурга).

В строки «Категории обслуживаемого населения», «Категории обслуживаемых инвалидов», «Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида» вносятся сведения, содержащиеся в учредительных документах.

В титульный лист Анкеты часть II сведения заносятся также если:

1. ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание (помещение).
2. ОСИ (учреждение, организация) находится по разным адресам, т.е. имеет филиал, площадку, корпус и др. В этом случае титульный лист, часть I может заполняться один раз.

1. **Анкета (основная часть)\*\***

В графе 2 «Зона (элемент зоны), техническое средство обустройства объекта» указаны наиболее часто встречающиеся зоны и технические средства, создающие условия доступности ОСИ для МГН. При наличии на объекте нескольких однотипных зон (путей движения – подходов к объекту, наружных лестниц, входных узлов, внутренних лестниц,  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Вносится обязательно основной код ОКВЭД, указывающий вид деятельности учреждения. Рекомендуется вносить также дополнительные коды ОКВЭД детализирующие специализацию учреждения

\*\*Если какой-то из перечисленных в Анкете зон нет в наличии и необходимости в этой зоне нет, в графах 3,4,5 Анкеты по этим зонам необходимо проставить «0».

Если какой-то из перечисленных в Анкете зон нет в наличии, но есть необходимость в этой зоне, в графе 4 Анкеты по этой зоне необходимо проставить «1».

санитарно-технических помещений и т.п.) обследуются все зоны с учетом Примечаний   
к Анкете. При этом необходимо руководствоваться нормативными документами, приведёнными в приложении 4 к настоящим методическим рекомендациям.

В графе 3 «Наличие (1), отсутствие (0), зоны (элемента зоны), технического средства на объекте» цифрой 1 помечается наличие зоны (элемента зоны), технического средства, а цифрой 0 их отсутствие.

В графе 4 «Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны (элемента зоны), технического средства на объекте» цифрой 1 помечается необходимость организации зоны (элемента зоны), установки технического средства на объекте (например, устройство тамбура, автостоянки для автомобилей инвалидов, установка подъёмника, дублирующего лестницу).

Сведения по графе 5 «Возможность (1), невозможность (0) создания/реконструкции зоны (элемента зоны), установки технического средства на объекте» очень важны для принятия решений и формирования мероприятий по обеспечению доступности ОСИ   
в соответствии с одним из вариантов: «А» или «Б»\*. В зависимости от типа и профиля объекта, планировки прилегающих улиц, территориального размещения (на обособленном участке, на красной линии застройки, в отдельно стоящем здании, встроенном в жилое, офисное, многофункциональное здание на первом этаже, на этажах выше первого, наличия или отсутствия ограничений и обременений статуса культурно-исторического, архитектурно-художественного памятника, конструктивных ограничений по зданию (помещению)) цифрой 1 помечается возможность, а цифрой 0 невозможность создания зоны (элемента зоны), установки технического средства на объекте.

Обоснованность исключения тех или иных зон подтверждается ксерокопиями соответствующих документов (ситуационный план участка, технический паспорт здания, поэтажные планы и др.)

В графе 6 «Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов   
с нарушениями слуха», «У» - инвалиды с отклонениями в развитии указаны параметры обследуемых зон (элементов зон), технических средств на объекте.

В графе 7 указаны единицы измерения параметров обследуемых зон (элементов зон), технических средств на объекте.

В графе 8 По каждой из представленной на объекте зоне, элементу зоны, техническому средству, параметру, помеченных в графе 3 индексом «1», осуществляются инструментальные замеры значений параметров, приведенных в столбце 6 Анкеты (в случае их численного выражения) и в графе8Анкеты проставляются их фактические значения.   
Для параметров с единицами измерения “соответствие” и “наличие” указывается значение “Да” или “Нет”.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* в соответствии с п. 7.1.2. СП 59.13330.2012 при реконструкции, капитальном ремонте и приспособлении существующих зданий для МГН в проекте должны быть предусмотрены доступность и удобства для МГН. В зависимости от объемно-планировочных решений здания, от расчетного числа маломобильных посетителей, функциональной организации учреждения обслуживания следует применять один из двух вариантов форм обслуживания:

вариант "А" (универсальный проект) - доступность для инвалидов любого места в здании, а именно - общих путей движения и мест обслуживания - не менее 5% общего числа таких мест, предназначенных для обслуживания;

вариант "Б" (разумное приспособление) - при невозможности доступного оборудования всего здания выделение в уровне входа специальных помещений, зон или блоков, приспособленных для обслуживания инвалидов, с обеспечением всех видов услуг, имеющихся в данном здании.

В графе 9 указано нормативное значение параметров зоны (элемента зоны), технического средства обустройства объекта в соответствии с нормами национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) обеспечивающих соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 года №384-ФЗ «Технический регламент безопасности зданий и сооружений» в части обеспечения доступности зданий   
и сооружений для маломобильных групп населения.

В графе 10 указаны пункты свода правил СП 59.13330.2012, а также пункты других нормативных документов, в соответствии с которыми установлены нормативные значения   
в графе 9.

В процессе анкетирования рекомендуется делать фотографии в цифровом формате зон ОСИ, в которых предполагается проведение мероприятий по обеспечению доступности этих зон для МГН, а также фотографии установленных ранее для МГН технических средств, не соответствующих нормативным требованиям. Это необходимо для иллюстрации создания условий для беспрепятственного доступа МГН после выполнения мероприятий в соответствии с Анкетой.

Заполненная Анкета пересылается в районную службу заказчика в соответствии   
с алгоритмом действий №1 (приложение №6 к Методическим рекомендациям), либо   
в Комиссию администрации района Санкт-Петербурга в соответствии с алгоритмом действий №2 (приложение №7 к Методическим рекомендациям) по месту территориального расположения объекта.